***Как правильно использовать газовые баллоны и газовые бытовые приборы***

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года).

На любых объектах запрещается хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах баллоны с горючими газами.

Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

Требования к зданиям для проживания людей:

- Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

- Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, должны располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

- Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

- У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, должен размещаться предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа

- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента,
- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

Не разрешается установка баллонов со сжиженным углеводородным газом:
- в помещениях без естественного освещения

- у аварийных выходов

- со стороны главных фасадов зданий

 ***Соблюдайте привидений минимум правил при устройстве и эксплуатации газового оборудования, будьте внимательны и осторожны газ очень опасен.***

ГКУ Архангельской области

«ОГПС № 14»

ОНД и ПР Пинежского района УНД и ПР ГУ

МЧС России по Архангельской области