УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания депутатов
Пинежского муниципального округа

Архангельской области

от 13 сентября 2024 года № 168

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
пинежского муниципального округа**

**ГЛАВА I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

**Статья 1. Общие положения**

1. Нормативы градостроительного проектирования Пинежского муниципального округа Архангельской области (далее – Нормативы) направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

2. Нормативы разработаны в соответствии с требованиями статей 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также других нормативно-технических документов Российской Федерации по вопросам градостроительной деятельности и безопасности и являются средством регулирования градостроительной деятельности для органа местного самоуправления Пинежского муниципального округа. Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития и пространственной организацией территорий.

3. Нормативы разработаны с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории Пинежского муниципального округа;

2) стратегии социально-экономического развития Пинежского муниципального округа и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);

3) предложений органа местного самоуправления и их структурных подразделений Пинежского муниципального округа и заинтересованных лиц.

4. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Пинежского муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения Пинежского муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пинежского муниципального округа.

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Нормативы содержат расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий.

Нормативы включают в себя следующие разделы:

1) общие положения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов;

4) основная часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Пинежского муниципального округа объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Расчетные показатели, содержащиеся в основной части Нормативов, применяются при подготовке (внесении изменений) генерального плана Пинежского муниципального округа, а также при установлении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном проектировании.

**Статья 2. Основные понятия. Термины и определения**

1. Основные понятия, термины и определения в настоящих Нормативах применяются в соответствии с их определениями, установленными законодательством Российской Федерации.

**Статья 3. Цели и задачи**

1. Настоящие Нормативы разработаны в целях:

1) реализации государственных и муниципальных программ;

2) обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения;

3) обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Пинежского муниципального округа, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Пинежского муниципального округа;

4) определения основных ориентиров и стандартов для разработки документов территориального планирования.

2. Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территории, устанавливаемых в документах стратегического планирования Пинежского муниципального округа.

3. Настоящие нормативы направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке генерального плана Пинежского муниципального округа;

2) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Архангельской области.

**Статья 4. Объекты местного значения**

1. В документах территориального планирования подлежат отображению объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

2. В случае если в региональных нормативах установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.

3.Перечень объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане Пинежского муниципального округа, приведен в приложении № 1 к настоящим Нормативам.

**ГЛАВА II. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ**

**Статья 5. Область применения нормативов**

1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования Пинежского муниципального округа, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления Пинежского муниципального округа по вопросам градостроительной деятельности.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Пинежского муниципального округа, независимо от их организационно-правовой формы.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения Пинежского муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих Нормативах, применяются при подготовке:

1) генерального плана Пинежского муниципального округа;

2) правил землепользования и застройки Пинежского муниципального округа;

3) документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, концепций развития застройки, архитектурно-градостроительных концепций и иных подобных планировочных и предпроектных работ.

3. Указанные показатели применяются также при внесении изменений в перечисленные документы. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.

**Статья 6.Правила применения нормативов**

1. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует руководствоваться Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При осуществлении градостроительного проектирования необходимо учитывать, что:

1) поселки городского типа следует проектировать по нормам, установленным для малых городов;

2) поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса поселка городского типа, следует проектировать по ведомственным нормам, а при их отсутствии - по нормам, установленным для сельских населенных пунктов соответствующей численности;

3) населенные пункты с особым режимом градостроительной деятельности (закрытые и обособленные военные городки, вахтовые поселки, метеостанции и т.д.) следует проектировать на основании ведомственных нормативных документов.

**ГЛАВА III. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПИНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)**

**Статья 7. Назначение нормативов**

1. Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по обеспечению населения Пинежского муниципального округа объектами местного значения (объектами капитального строительства, иными объектами, территориями), создаваемыми в целях осуществления администрацией Пинежского муниципального округа полномочий по вопросам местного значения и которые оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Пинежского муниципального округа.

2. Виды объектов местного значения указаны в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Статья 8. В области образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование)**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты дошкольного образования | Уровень обеспеченности, человек | 95% (из них общего типа 80%, специализированного 3%, оздоровительного 12%) охват детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| Размеры земельных участков при вместимости дошкольных образовательных организаций, м2, на одно место | до 100 мест – 44, св. 100 – 38. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20% |
| Объекты общеобразовательных организаций | Уровень обеспеченности, учащихся | 100% охват основным общим средним образованием детей (1 - 9 классы); 75% охват детей средним общим образованием (10 - 11 классы) |
| Размеры земельных участков при вместимости образовательной организации, м2, на одного учащегося | св. 40 до 400 – 55св. 400 до 500 – 65св. 500 до 600 – 55св. 600 до 800 - 45 св. 800 до 1100 - 36Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции; увеличены: на 30% - в сельских населенных пунктах, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки на землях совхозов и колхозов. Спортивная зона школы может быть объединена с ФОК микрорайона |
| Объекты дополнительного образования | Уровень обеспеченности, человек | 84 % общего числа школьников, в том числе по видам зданий:дворец (Дом) творчества школьников – 71 %;детская школа искусств (музыкальная, художественная) – 13 % |
| Размеры земельных участков | По заданию на проектирование |

2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные организации | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность | не более 500 |
| Транспортная доступность: |
| для учащихся начального общего образования | не более 15 мин в одну сторону |
| для учащихся основного общего и среднего образования | не более 30 мин в одну сторону |
| Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м |
| Учреждения дополнительного образования детей | Уровень территориальной доступности для населения, км | 10  |
| Детские дошкольные организации | Уровень территориальной доступности для населения, км | 0,5  |

**Статья 9. В области здравоохранения**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | Уровень обеспеченности, объект | По заданию на проектирование |
| Станции скорой помощи | Уровень обеспеченности, автомобиль | 1 на 10 тыс. человек |
| Выдвижные пункты скорой помощи | Уровень обеспеченности, автомобиль | 1 на 5 тыс. жителей |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | Уровень обеспеченности, посещений в смену | 20посещений в смену на 1 тыс. человек |
| Стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания | Уровень обеспеченности, коек | 134,7 на 10 тыс. жителей |
| Аптеки | Уровень обеспеченности, объект | 1 учреждение на 3,0 тыс. жителей |

2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты | Уровень территориальной доступности для населения, мин | 30-минутная транспортная доступность |
| Станции скорой медицинской помощи | Уровень территориальной доступности для населения, мин | 15-минутная доступность на специальном автомобиле |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | Уровень территориальной доступности для населения, мин | 30-минутная доступность на специальном автомобиле |
| Поликлиники амбулатории, диспансеры без стационара | Уровень территориальной доступности для населения, мин | 30-минутная транспортная доступность |
| Стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания, коек | Уровень территориальной доступности для населения, мин | 30-минутная транспортная доступность |
| Аптеки | Уровень территориальной доступности для населения, мин | 30-минутная транспортная доступность |

# **Статья 10. В области физической культуры и массового спорта**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения населения муниципального округа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| единица измерения | вели­чина | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | Уровень обеспе­ченности, объектов на 100 тыс. жителей | 110 | Пешеходная доступность, метров  | 1000 |
| 2 | Спортивные залы | Уровень обеспе­ченности, объектов на 100 тыс. жителей | 59 | Транспорт­ная доступность, минут | 90 |
| 3 | Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д. | Уровень обеспе­ченности, объектов на 100 тыс. жителей | 46 | Транспорт­ная доступность, минут<\*> | 90 |
| 4 | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | Уровень обеспе­ченности, объектов на 100 тыс. жителей | 227 | Пешеходная доступность, метров | 1000 |

<\*> Транспортная доступность установлена для крытых спортивных объектов с искусственным льдом, для других объектов нормативы транспортной доступности не устанавливаются.

При определении нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта используется норматив «Единовременная пропускная способность объекта спорта» (далее – ЕПС) – 122 человека на 1000 населения. ЕПС рассчитан исходя из необходимости привлечения к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

**Статья 11. В области электро-, газоснабжения**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения:

|  |  |
| --- | --- |
| Объекты электро- и газоснабжения населения | Газоснабжение |
| Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % | 0 |
| Размер земельного участка для размещения газонаполнительных станций в зависимости от производительности, га | при 10 тыс. т/год | 6,0 |
| Электроснабжение |
| Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, % | 100 |
| Размер земельного участка, отводимого для подстанций и переключательных пунктов, кв.м | трансформаторные подстанции с высшим напряжением от 6 кВ до 10 кВ | не более 150 |
| подстанции и переключательные пункты от 20 кВ до 35 кВ | не более 5000 |

2 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения не устанавливаются.

**Статья 12. В области автомобильных дорог местного значения**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения  | Уровень автомобилизации населения по этапам, автомобилей, тыс. человек | I этап (до 2025 года) | 300 |
| II этап (до 2040 года) | 350 |
| Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог |
| Категории дорог: | III | IV | V |
| Ширина полосы движения, м | 3,25 – 3,5 | 3 – 3,25 | 3,5 – 4,5 |
| Число полос движения | 2 | 2 | 1 |
| Ширина обочины, м | 2 - 2,5 | 1,5 – 2 | 1 – 1,75 |
| Пересечение с автомобильными дорогами | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне |
| Пересечение с железными дорогами | в разных уровнях | в одном уровне | в одном уровне |
| Доступ к дороге с примыкающих дорог в одном уровне | допускается | допускается | допускается |
| Максимальный уровень загрузки дороги движением | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Ширина одной придорожной полосы, м (для автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов) | 50 | 50 | 25 |
| Размер земельного участка, кв. м | Определятся по расчету, согласно нормам отвода земель для автомобильных дорог |

2 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения не устанавливаются.

**Статья 13. В области дорожной деятельности, транспортного обслуживания**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида объекта местного значения | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа | Плотность магистральной улично-дорожной сети в границах муниципального образования, км/кв. км | 2,1 |
| Плотность сети городского пассажирского транспорта в границах муниципального образования, км/кв. км | 1,8 |
| Плотность велосипедных дорожек, обособленных и совмещенных с тротуаром, км/кв. км | 0,4 |

2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения не устанавливаются.

**Статья 14. В области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке твёрдых коммунальных отходов | Размер земельного участка, га на 1 тыс. т отходов | 0,05 |
| Полигоны | Размер земельного участка, га на 1 тыс. т отходов | 0,02 |
| Участки компостирования отходов | Размер земельного участка, га на 1 тыс. т отходов | 0,5 |
| Поля ассенизации | Размер земельного участка, га на1 тыс. т отходов | 2,0 |
| Сливные станции | Размер земельного участка, га на 1 тыс. т отходов | 0,2 |
| Мусороперегрузочные станции | Размер земельного участка, га на1 тыс. т отходов | 0,04 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | Размер земельного участка, га на 1 тыс. т отходов | 0,3 |
| Участок для складирования снега | Размер земельного участка, га на1 тыс. т снега | 0,5 |

2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения не устанавливаются.

**Статья 15.В области культуры**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учреждение клубного типа | Уровень обеспеченности,Объект | 1 на муниципальное образование (в административном центре), с вместимостью не менее 50 мест на 1 тыс. человек |
| Учреждения культуры с музейными помещениями | Численность населения: |  4000 - 10000 |
| Уровень обеспеченности, объект | 1 |
| Общедоступная библиотека | Уровень обеспеченности,тыс. единиц хранения на тыс. чел; читательских мест на тыс. чел. | 1 на муниципальное образование, в административном центре с дополнительным книжным фондом 4,5 – 5 тыс. ед. хранения на 3 – 4 читательских места |
| В случае необходимости организации и учреждения культуры могут объединяться в одном здании, сохраняя минимальный уровень обеспеченности |

2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения не устанавливаются.

**Статья 16. В области транспортного сообщения**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Остановочные павильоны | Уровень обеспеченности транспортным сообщением | 100% обеспеченность населения транспортным сообщением, с размещением остановочных пунктов в населенных пунктах с интервалом 400-600 метров |

2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения не устанавливаются.

**Статья 17. В области организации архивного дела**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Архив муниципального округа | Уровень обеспеченности, объект | 1 на муниципальный округ, в административном центре |

2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения не устанавливаются.

**Статья 18. В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида объекта местного значения | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| Места погребения | Площадь, га на 1 тыс. чел. | Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбища традиционного захоронения | Минимальные расстояния, м | До стен жилых домов; до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-профилактических медицинских организаций | при площади: 10 га и менее – 100;от 10 до 20 га – 300;от 20 до 40 га – 500 |

2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения не устанавливаются.

**Статья 19. В области обеспечения помещениями для работы и служебными жилыми помещениями для проживания участковых уполномоченных полиции**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Расчетные показатели |
| единица измерения | величина  |
| Помещение для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | м2 общей площади/участок | 10,5\* |
| Служебные жилые помещения участковому уполномоченному полиции | м2 общей площади/1 чел. | В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| \* Показатель принят из расчета организации рабочего места одного участкового уполномоченного полиции (6 м2 общей площади) и места ожидания посетителей (4,5 м2 общей площади) |

2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения не устанавливаются.

**Статья 20. В области развития жилищного строительства**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты жилищного строительства | Площадь элементов благоустройства придомовой (приватной) территории группы жилых домов  | Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) для каждого жилого дома | 0,7 кв.м./чел |
| Площадки для занятий физкультурой взрослого населения для каждого жилого дома | 0,7 кв.м./чел |
| Площадки для отдыха взрослого населения для каждого жилого дома | 0,2 кв.м./чел |
| Площадки для хозяйственных целей для каждого жилого дома | 0,03 кв.м./чел |
| Примечание: Допускается уменьшение показателей площади элементов благоустройства придомовой (приватной) территории на 20 процентов: - при исполнении мероприятий в рамках государственных программ Архангельской области по строительству многоквартирного жилого дома; - для сельских населенных пунктов. |

2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения не устанавливаются.

# Статья 20.1 В области обеспечения населения услугами почтовой связи

 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа

|  |  |
| --- | --- |
|  Количество постоянно проживающего населения, тыс. чел. | Расчетное количество проживающего населения, обслуживаемое отделением почтовой связи, тысяч человек |
| до 100 | до 6 |
| Примечание: 1. Для отделений почтовой связи, в которых предусмотрено несколько окон обслуживания, расчетное количество населения, обслуживаемое одним отделением почтовой связи, умножается на количество окон обслуживания.
 |

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа

 Среднее значение зоны охвата (радиуса обслуживания) территории, обслуживаемой отделением почтовой связи, должно составлять до 10 тыс. метров в сельских населенных пунктах

**ГЛАВА IV. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПИНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**Статья 21. Обоснование расчетных показателей**

1. Пинежский муниципальный округ расположен на территории Архангельской области, граничит со следующими муниципальными округами: Мезенский, Приморский, Холмогорский, Виноградовский, Верхнетоемский, Лешуконский и республикой Коми. Муниципальный округ занимает территорию общей площадью 32116,39 кв. км. Муниципальный округ расположен в северной части лесной зоны умеренного климатического пояса и находится в области атлантико-арктического влияния. Климат округа холодный и влажный. Средняя годовая температура воздуха составляет -0.1.. -0.2 °С. Самым холодным месяцем является январь, а самым теплым июль. Средняя температура января -14 -15°С, а июля 15...16 °С. По территории округа проходит железная дорога, дороги регионального значения, объекты регионального значения. Общая протяженность дорог составляет 827 км. Численность постоянного населения по состоянию на 01 января 2024 года составляет 17680 человек. Из общего количества населения трудоспособное население составляет 8433человек (или 47,70%), население младше трудоспособного возраста – 3447 человек (или 19,5%), население старше трудоспособного возраста – 5800 человек (или 32,8 %).

2. Плотность населения Пинежского муниципального округа по состоянию на 01 января 2024 года составляет 0,55 чел./кв. км.

3. При определении перспектив развития и планировки населенных пунктов, входящих состав Пинежского муниципального округа, учитывались:

1) численность населения на расчетный срок;

2) местоположение муниципального округа в системе расселения области;

3) роль населенных пунктов в системе формируемых центров обслуживания населения;

4) историко-культурное значение населенных пунктов;

5) прогноз социально-экономического развития территории; санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

4. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

5. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные показатели согласно п. 5.3 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» (далее - СП 42.13330.2016) в расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га; 9 этажей и выше - 7 га.

6. При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда, и его структура определяются на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и муниципального жилищного фонда - с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской области.

7. Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон следует принимать согласно приложению «Г» к СП 42.13330.2016.

8. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП 42.13330.2016 не должна превышать 450 чел./га.

**Статья 22.В области образования**

1. Согласно статье 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа в области образования относится организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

2. Согласно п. 10.4 и 10.5 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности (пешеходной и транспортной) объектов местного значения муниципального округа в области образования для населения:

1. детские дошкольные учреждения: пешеходная доступность - 500 м;
2. общеобразовательные организации: пешеходная доступность не более 500 м;

3) транспортная доступность:

- для учащихся начального общего образования - не более 15 минут в одну сторону;

- для учащихся основного общего и среднего образования - не более 30 минут в одну сторону.

4) Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м;

5) организации дополнительного образования:

- доступность объектов дополнительного образования, исходя из положений СП 42.13330.2016, допускается принимать согласно заданию на проектирование.

**Статья 23. В области здравоохранения**

1. Согласно статье 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа в области здравоохранения относится создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального, городского округа (за исключением территорий муниципальных, городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
2. Согласно части 3 статьи 13.3 закона Архангельской области от 01 марта 2006 года № 153-9-03 «Градостроительный кодекс Архангельской области» к видам объектов местного значения муниципального округа, подлежащим к отображению в генеральном плане муниципального округа, отнесены, в том числе объекты в области здравоохранения.
3. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года №1063-р «Социальные нормативы и нормы», СП 42.13330.2016 и региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области уровень обеспеченности объектами здравоохранения принимается следующий:

1) фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами в сельских населенных пунктах допускается принимать по заданию на проектирование;

2) станции скорой помощи: принимается 1 автомобиль на 10 тыс. человек;

3) выдвижные пункты скорой помощи: принимается 1 автомобиль на 5 тыс. человек;

4) поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара: принимается из расчета 20 посещений в смену на 1 тыс. человек;

5) стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания: принимаются из расчета 134,7 коек на 10 тыс. человек;

6) аптеки: принимается 1 учреждение на 3,0 тыс. жителей.

1. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения в области здравоохранения для населения муниципального округа определяется в соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016 для:

1) станции скорой помощи - 15-минутная доступность на специальном автомобиле;

2) выдвижных пунктов скорой медицинской помощи - 30-минутная доступность на специальном автомобиле.

1. В соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016 принимается максимальная территориальная доступность для:
2. фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов – 30-минутная транспортная доступность;

2) поликлиник, амбулаторий, диспансеров без стационара – 30-минутная транспортная доступность;

3) стационаров для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания – 30-минутная транспортная доступность;

4) аптек – 30-минутная транспортная доступность.

Статья 24.В области физической культуры и массового спорта

1. Согласно статье 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа относится обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа.
2. Согласно части 3 статьи 13.8 закона Архангельской области от 01 марта 2006 года № 153-9-03 «Градостроительный кодекс Архангельской области», к видам объектов местного значения муниципального округа, подлежащим к отображению в генеральном плане муниципального округа, отнесены объекты физической культуры, школьного спорта и массового спорта.
3. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта принимаются согласно Приказу Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» и Приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

|  |  |
| --- | --- |
| Категория населенного пункта | Объекты спортивной инфраструктуры, рекомендуемые для размещения на территории населенного пункта |
| от 50 до 500 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте. |
| от 500 до 5000 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола 28 x 15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |

**Статья 25.В области электро-, газоснабжения населения**

1. Согласно статье 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа в области инженерного обеспечения относится организация в границах округа электро-, газоснабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от 01 марта 2006 года № 153-9-03 «Градостроительный кодекс Архангельской области» в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального округа установлены расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа в области электро-, газоснабжения:

1) В области газоснабжения:

-пункты редуцирования газа;

-газонаполнительные станции.

2) области электроснабжения:

-подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;

-трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории округа.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области электро-, газоснабжения, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, установлены из условия достижения основных целей и направлений развития инженерной инфраструктуры, предусмотренных в программе социально-экономического развития муниципального округа.

4. Для оптимального развития инфраструктуры муниципального округа необходимо решение ряда стратегических задач:

1) повышение эффективности, качества коммунального обслуживания;

2) повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения населенных пунктов в границах муниципального округа;

3) снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве;

4) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

5) повышение комфортности и безопасности условий проживания населения.

5. Основные направления сфере развития инженерного обеспечения, решающие стратегические задачи:

1) реконструкция и модернизация электроподстанций и распределительных сетей;

2) строительство сетей газоснабжения высокого и среднего давления.

6. На основе направлений развития установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности системами инженерного обеспечения.

**Статья 26.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения**

1. В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации.

2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Пинежского муниципального округа установлен уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения – 0 %.

3. В соответствии с и. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью рационального использования территории установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для газонаполнительных станций (ГНС).

**Статья 27.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с данным Федеральным законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной системы электроснабжения.

3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии способствует охране здоровья населения и улучшению качества жизни населения на территории муниципального округа.

4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Пинежского муниципального округа установлен уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения – 100%.

5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ» установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения муниципального округа в области электроснабжения.

**Статья 28. В области автомобильных дорог местного значения**

1. Согласно статье 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью архитектурной среды, а степень ее развития напрямую определяет качество транспортного сообщения между отдельными территориями округа, а также удобство выхода на внешние транспортные коммуникации.

3. Для создания современного и надежного транспортного комплекса муниципального округа, способного обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания, необходимо рационально запланировать дорожную сеть, правильно организовать общественный транспорт и предусмотреть достаточное количество сооружений для хранения и обслуживания легковых автомобилей.

**Статья 29. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов**

1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня автомобилизации населения индивидуальными легковыми автомобилями установлен исходя из современных данных и перспектив роста уровня автомобилизации населения и составит к 2040 году около 350 автомобилей на 1000 человек.

2. Исходя из функционального назначения, состава потока и скоростей движения автомобильного транспорта дороги должны быть дифференцированы на соответствующие категории согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2009 года № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации».

3. Согласно приложению к Правилам классификации автомобильных дорог в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2009 года № 767, установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня параметров дорог в соответствии их классификацией.

4. Размеры земельных участков для размещения автомобильных дорог местного значения муниципального округа определяются согласно Нормам отвода земель для автомобильных дорог, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2009 года № 717.

**Статья 30. Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон**

1. Расчетные показатели минимально-допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон установлены в составе Региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп, и не могут иметь значения ниже установленных.

**Статья 31. В области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов**

1. Перечень объектов, относящихся к области утилизации и переработки отходов производства и потребления, и местоположение таких объектов принимается в соответствии с Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований Архангельской области, утверждаемой распоряжением Правительства Архангельской области и территориальной схемой обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Архангельской области.

2. В региональных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке твердых коммунальных отходов.

Расчетные показатели размеров земельных участков, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке твердых коммунальных отходов следует принимать с учетом требований СП 42.13330.2011.

Размеры земельных участков, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке твердых коммунальных отходов приведены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков, га, на 1000 т твердых коммунальных | Санитарно-­защитные зоны, м |
| 1 | 2 | 3 |
| Предприятия по промышленной переработке твердых бытовых отходов мощностью, тыс. т в год: до 40 | 0,05 | 500 |
| Полигоны | 0,02-0,05 | 500 |
| Участки компостирования отходов | 0,50-1,00 | 500 |
| Поля ассенизации | 2,00-4,00 | 1000 |
| Сливные станции | 0,20 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,30 | 1000 |
| Площади участка для складирования снега | 0,50 | 100 |

3. Выбор участков под строительство предприятий по переработке, термическому обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов должен осуществляться исходя из оценки возможностей использования территории для данных целей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

4. Полигоны для складирования отходов производства и потребления размещаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Размещение объекта складирования не допускается:

1) на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

2)во всех поясах зоны санитарной охраны курортов; в зонах массового загородного отдыха населения и на территориях лечебно-оздоровительных учреждений; в рекреационных зонах;

3) в местах выклинивания водоносных горизонтов; в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов; на заболачиваемых и подтопляемых территориях.

5. Неопасные отходы медицинских организаций могут быть захоронены на обычных полигонах по захоронению твердых коммунальных отходов.

6. Опасные медицинские отходы необходимо уничтожать на специальных установках по обезвреживанию отходов медицинских организаций термическими методами.

Транспортирование, обезвреживание и захоронение медицинских отходов по составу близких к промышленным, осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к порядку накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов.

8.Земельный участок для размещения полигона токсичных отходов должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 м, на расстоянии не менее 2 м от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.

Не допускается размещение полигонов на заболачиваемых и подтопляемых территориях.

9. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

В соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 года № 13-7-2/469, скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

В соответствии с пунктом 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» скотомогильники (биотермические ямы) относятся к объектам I или II класса опасности с санитарно-защитной зоной 1000 и 500 м соответственно.

В соответствии с пунктом 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно­-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном данными правилами.

В качестве объектов утилизации биологических отходов также возможно использование установок термической утилизации. Размещение установок термической утилизации биологических отходов производится на расстоянии не менее 1000 м до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов).

Размеры земельных участков установок термической утилизации биологических отходов принимаются в соответствии с выбранным типом установки и техническими условиями эксплуатации.

Размещение скотомогильников (биотермических ям) и установок термической утилизации биологических отходов в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

**Статья 32. В области культуры**

1. Согласно статье 16 Федерального закона от от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа относятся создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального округа услугами организаций культуры, а также организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального округа.

2. Согласно приложению «Д» СП 42.13330.2016 установлено значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности.

По данному виду объектов, исходя из Социальных нормативов и норм, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р, рекомендуется размещать 1 учреждение культуры на группу сельских населенных пунктов (в административном центре муниципального округа), с вместимостью на менее 500 мест.

3. Согласно социальным нормативам и нормам, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р, установлены значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального округа общедоступными библиотеками – 1 учреждение на муниципальный округ (в административном центре). В случае необходимости учреждение может иметь филиалы в населенных пунктах, а также передвижные пункты библиотечного обслуживания.

**Статья 33. В области транспортного сообщения**

1. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа является вопросом местного значения муниципального округа.

2. Согласно Стратегии в нормативах принимается 100% охват населения транспортными услугами из расчета размещения остановочных павильонов в населенных пунктах с интервалом 400-600 метров.

3. Для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в пределах сельского населенного пункта, как правило, не должны превышать 30 мин.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта:

1) для многоэтажной застройки – 500 м;

2) для застройки индивидуальными жилыми домами – 600 до 800 м;

3)для зон массового отдыха населения – 800 м.

**Статья 34. В области организации архивного дела**

1. Согласно статье 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа относится формирование и содержание муниципального архива.

2. В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального округа обязаны создавать архивы для хранения, комплектования (формирования), учета и использования образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов.

3. На основании этого в Пинежском муниципальном округе установлен расчетный показатель минимально допустимой обеспеченности муниципальными архивами – не менее 1 муниципального архива на округ.

**Статья 35.В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения**

1. Расчетные показатели для кладбищ традиционного захоронения и кладбищ погребения после кремации установлены в соответствии с Приложением «Д» СП 42.13330.2016.

2. Нормативная обеспеченность кладбищами традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел., а кладбищ урновых захоронений после кремации - 0,02 га на 1 тыс. чел.

**Статья 36. В области обеспечения помещениями для работы и служебными жилыми помещениями участковых уполномоченных полиции**

1. Нормы по обеспечению помещениями для работы и служебными жилыми помещениями участковых уполномоченных полиции приняты на основании статьи 44 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции», Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности», Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 06 октября 2014 года № 859 «Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Расчетные показатели |
| минимально допустимогоуровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Помещение для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | По согласованию с территориальными органами МВД России, но не менее 10,5 м2общей площади на 1 сотрудника\* | Расчетные показатели максимальнодопустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются |
| Служебные жилые помещения | В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | В соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации |
| \* Показатель принят из расчета организации рабочего места одного участкового уполномоченного полиции (6 м2 общей площади) и места ожидания посетителей (4,5 м2 общей площади)». |

**Статья 37. В области развития жилищного строительства**

1. Расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности объектов жилищного строительства элементами благоустройства установлены исходя из значений, указанных в таблице 8.1.СП 476.1325800.2020.

# Статья 38. В области обеспечения населения услугами почтовой связи

Согласно статье 16 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального округа относится создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Значение расчетного показателя для объектов местного значения муниципального округа в области обеспечения населения услугами почтовой связи установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России», приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации России от 26 октября 2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к нормативам градостроительного проектирования Пинежского муниципального округа  |

Перечень объектов местного значения,

для которых в местных нормативах градостроительного проектирования

Пинежского муниципального округа установлены расчетные показатели

1. В области образования:

1) объекты дошкольного образования;

2) объекты общеобразовательных организаций;

3) объекты дополнительного образования.

2. В области здравоохранения:

1) фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты;

2) станции скорой медицинской помощи;

3) выдвижные пункты скорой медицинской помощи;

4) поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара;

5) стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания;

6) аптеки.

3. В области физической культуры и массового спорта:

1) физкультурно-спортивные залы;

2) плоскостные сооружения.

3) Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.

4) Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки.

4. В области электро- и газоснабжения округа:

1) объекты электро- и газоснабжения населения.

5. В области автомобильных дорог местного значения:

1) автомобильные дороги местного значения.

6.В области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов:

1) предприятия по промышленной переработке твёрдых коммунальных отходов;

2) полигоны;

3) участки компостирования отходов;

4) поля ассенизации;

5) сливные станции;

6) мусороперегрузочные станции;

7) поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу);

8) участок для складирования снега.

7. В области культуры:

1) учреждения культуры клубного типа;

2) общедоступные библиотеки;

3) учреждения культуры с музейными помещениями.

8. Иные объекты местного значения муниципального округа, необходимые в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа:

1) В области организации транспортного сообщения:

- остановочные павильоны общественного транспорта.

2) В области организации архивного дела:

- муниципальные архивы.

3. В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

1) места погребения;

2) кладбища традиционного захоронения.

4)В области обеспечения помещениями для работы и служебными жилыми помещениями участковых уполномоченных полиции:

- помещение для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

- служебные жилые помещения участковому уполномоченному полиции.

5)В области развития жилищного строительства:

-объекты жилищного строительства.

4. В области обеспечения населения услугами почтовой связи

-отделения почтовой связи

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к нормативам градостроительного проектирования Пинежского муниципального округа  |

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1. Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации:

1) Земельный кодекс Российской Федерации;

2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

3) Водный кодекс Российской Федерации;

4) Лесной кодекс Российской Федерации;

5) Воздушный кодекс Российской Федерации;

6) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

7) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

8) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

9) Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

10) Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

11) Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

12) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

13) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

14) Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

15) Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

16) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

17) Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

18) Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

19) Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

20) Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

21) Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

22) Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

23) Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

24) Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

25) Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

26) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

27) Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

28) Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

29) «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» (утверждена Президентом Российской Федерации);

30) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

31) Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации»;

32) постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

33) постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

34) постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

35) постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных на границах таких зон»;

36) постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

37) постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

38) постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;

39) постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

40) постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;

41) постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года «366 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года»»;

42) постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации» от 24 сентября 2010 года N754»;

43) распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р;

44) распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года № 707-р;

45) распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 августа 2007 года № 1034-р;

46) распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 2074-р;

47) распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

48) распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р;

49) Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;

50) приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;

51) приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418, Министерства регионального развития Российской Федерации № 339 от 29 июля 2010 года «Об утверждении перечня исторических поселений»;

52) приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

53) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 апреля 2013 года № 169 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке схем территориального планирования субъектов Российской Федерации»;

54) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

55) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 1 октября 2014 года № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»;

56) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2014 года № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

57) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;

58) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 262 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов».

59) приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 г. N 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

60) приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации России от 26 октября 2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России».

61) постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России»,

2. Областные законы и нормативные правовые акты Архангельской области:

1) областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-03 «О перечнях труднодоступных местностей на территории Архангельской области»;

2) областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»;

3) областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-03 «Градостроительный кодекс Архангельской области»;

4) областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-03 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Архангельской области»;

5) областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-03 «Об административно-территориальном устройстве Архангельской области»;

6) областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-03 «О стратегическом планировании в Архангельской области»;

7) указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 № 98-у «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2016 - 2020 годы»;

8) постановление Правительства Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 608-пи «Об утверждении схемы территориального планирования Архангельской области»;

9) постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пи «Об утверждении государственной программы Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)";

10) постановление Правительства Архангельской области от 9 апреля 2013 года № 149-пп «Об установлении количества торговых мест для осуществления деятельности по продаже товаров товаропроизводителями на сельскохозяйственных рынках на трритории Архангельской области»;

11) постановление Правительства Архангельской области от 27 августа 2013 года № 384-пп «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств для Архангельской области и входящих в ее состав муниципальных образований»;

12) постановление Правительства Архангельской области от 21 августа 2014 года № 339-пп «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан в Архангельской области»;

13) постановление Правительства Архангельской области от 2 сентября 2014 года № 351 -пи «Об утверждении Концепции развития туризма в Архангельской области»;

14) постановление Правительства Архангельской области от 22 декабря 2014 года № 556-пп «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Архангельской области»;

15) постановление Правительства Архангельской области от 17 мая 2016 года № 169-пп «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области, и перечня зимних автомобильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и содержание которых осуществляется на автомобильных дорогах, принятых на основании договоров безвозмездного пользования, заключенных государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»»;

16) распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта 2015 года № 178-р «О перечне системообразующих организаций Архангельской области»;

17) План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Архангельской области, утвержденный Губернатором Архангельской области 12 сентября 2013 года;

18) Региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп.

3. Нормативные правовые акты Пинежского муниципального округа:

1) Устав Пинежского муниципального округа Архангельской области, принятый решением Собрания депутатов Пинежского муниципального округа от 20 декабря 2023 года № 38.

4. Нормативно-технические и иные документы:

1) Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*»;

2) Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89\*, утверждены Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);

3) Свод правил СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99\*»;

4) Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

5) Свод правил СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП П-89-80\*»;

6) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

7) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

8) СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

9) СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;

10) НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к нормативам градостроительного проектирования Пинежского муниципального округа  |
|  |  |

ПЛОЩАДЬ

территории участка или площадь застройки здания, учитываемая при размещении мест хранения легковых автомобилей в зависимости от типа и этажности автостоянки или парковки в расчете на одно машино-место, кв. м

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Типы автостоянок/парковок | Площадь территории участка или площадь застройки зданияв расчетена одно машино-место, кв. м | Примечание |
| 1 | Надземный гараж одноэтажный обвалованный3 | 30 | Территория участка, занятого гаражом. Возможно использование кровли |
| 2 | Надземный гараж двухэтажный | 20 | Территория участка, занятого гаражом |
| 3 | Надземный гараж трехэтажный | 14 | Территория участка, занятого гаражом |
| 4 | Надземный гараж четырехэтажный | 12 | Территория участка, занятого гаражом |
| 5 | Надземный гараж пятиэтажный и более | 10 | Территория участка, занятого гаражом |
| 6 | Наземная (открытая) автостоянка | 22,5 | Территория участка |
| 7 | Наземная (открытая) автостоянкав уширениях проезжих частей проездов | 18 | Территория участка |
| 8 | Подземный гараж одноярусныйв пятне застройки здания1 | 55 | Площадь территориипод домами |
| 9 | Подземный гараж двухъярусныйв пятне застройки здания1 | 25 | Площадь территориипод домами |
| 10 | Полумеханизированная автостоянка, использованная на одном из этажей двухэтажного подземного гаражав пятне застройки здания1 | 18 | Площадь территориипод домами |
| 11 | Подземный гараж одноярусныйпод дворовой частью3 | 35 | Территория участка |
| 12 | Подземный гараж двухъярусныйпод дворовой частью3 | 21 | Территория участка |
| 13 | Механизированная автоматическая парковка автомобилей (не более50 машино-мест на одну парковку)2 | Не менее 8 | Территория участка, занятого автоматической парковкой |
| 14 | Прочие типы2 | Не менее 20 | Территория участка |
| 1 - В случае размещения гаража под домом в расчете используется площадь пятна застройки дома.2 - Требуется выполнение проектной документации с точным расчетом количества мест хранения автомобилей и занимаемой ими территории.3 - При проведении расчетов следует учитывать, что поверхность кровли гаража может быть использована для озеленения и допустимого размещения элементов планировочной организации участка. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4к нормативам градостроительного проектирования Пинежского муниципального округа  |

КОЛИЧЕСТВО

парковочных мест для помещений нежилого назначения (встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные), требуемое в зависимости от функционального назначения объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Классификатор видов разрешенного использования земельного участка (числовое обозначение вида разрешенного использования1) | Одно машино-место на следующее количество расчетных единиц, кв. м |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общественное использование объектов капитального строительства |  |
| 1.1 | Коммунальное обслуживание (3.1) | 110 |
| 1.2 | Социальное обслуживание (3.2) | 440 |
| 1.3 | Бытовое обслуживание (3.3) (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро) | 110 |
| 1.4 | Здравоохранение (3.4)2 | 330 |
| 1.5 | Образование и просвещение (3.5) | 440 |
| 1.6 | Культурное развитие (3.6) | 220 |
| 1.7 | Религиозное использование (3.7) обрядов | 220 |
| 1.8 | Общественное управление (3.8) | 220 |
| 1.9 | Обеспечение научной деятельности (3.9) | 220 |
| 1.10 | Ветеринарное обслуживание (3.10) | 330 |
| 2 | Предпринимательство |  |
| 2.1 | Деловое управление (4.1) | 60 |
| 2.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)3 | 60 |
| 2.3 | Рынки (4.3) | 60 |
| 2.4 | Магазины (4.4)4 | 70 |
| 2.5 | Банковская и страховая деятельность (4.5) | 70 |
| 2.6 | Общественное питание (4.6) | 60 |
| 2.7 | Гостиничное обслуживание (4.7) | 330 |
| 2.8 | Развлечения (4.8) | 330 |
| 3 | Отдых |  |
| 3.1 | Спорт (5.1) | 220 |
|  | городские парки | 2000 |
|  | зоны отдыха | 3000 |
| 4 | Производственная деятельность |  |
| 4.1 | Склады (6.9) | 550 |
| 1 - Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, установленный Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».2 - Число машино-мест для специального и служебного транспорта поликлиник определяется заданием на проектирование.3 -В сохраняемой застройке при размерах суммарной поэтажной площади объектов торговли от 500 до 1000 кв. м полученное расчетом число парковок и машино-мест допускается снизить в 2,5 раза, при размерах суммарной поэтажной площади менее 500 кв. м парковки и машино-места допускается не предусматривать.4 - Для специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) допускается полученное расчетом число машино-мест снизить в два раза. |